<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TS64215">
</package>
<package name="TS8670">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TS64215">
<pin name="1V8"/>
<pin name="AIO0"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="CSB"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="LED0"/>
<pin name="LED1"/>
<pin name="LED2"/>
<pin name="LINE/MIC_AN"/>
<pin name="LINE/MIC_AP"/>
<pin name="LINE_BN"/>
<pin name="LINE_BP"/>
<pin name="MFB"/>
<pin name="MIC_BIAS"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="PIO0"/>
<pin name="PIO1"/>
<pin name="PIO6"/>
<pin name="PIO7"/>
<pin name="PIO8"/>
<pin name="PIO9"/>
<pin name="PIO14"/>
<pin name="PIO15"/>
<pin name="PIO16"/>
<pin name="PIO17"/>
<pin name="PIO18"/>
<pin name="PIO21"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="SPI_PCM"/>
<pin name="SPK_AN"/>
<pin name="SPK_AP"/>
<pin name="SPK_BN"/>
<pin name="SPK_BP"/>
<pin name="USB_DN"/>
<pin name="USB_DP"/>
<pin name="VBAT"/>
<pin name="VCHG"/>
</symbol>
<symbol name="TS8670">
<pin name="CAP_SENSE_5"/>
<pin name="CAP_SENSE_2"/>
<pin name="CAP_SENSE_0"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="AIO_1"/>
<pin name="PCM_IN/PIO_17"/>
<pin name="PCM_CLK/PIO_20"/>
<pin name="PCM_SYNC/PIO_19"/>
<pin name="PCM_OUT/PIO_18"/>
<pin name="BT_RESET"/>
<pin name="SPI_CLK"/>
<pin name="SPI_MOSI"/>
<pin name="SPI_CSB"/>
<pin name="SPI_MISO"/>
<pin name="UART_RTS"/>
<pin name="UART_CTS"/>
<pin name="UART_RX"/>
<pin name="UART_TX"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="LED_0"/>
<pin name="LED_1"/>
<pin name="LED_2"/>
<pin name="PIO_0"/>
<pin name="PIO_1"/>
<pin name="PIO_2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="USB_DP"/>
<pin name="USB_DN"/>
<pin name="VDD_USB"/>
<pin name="PIO_3"/>
<pin name="PIO_4"/>
<pin name="PIO_5"/>
<pin name="PIO_6"/>
<pin name="PIO_7"/>
<pin name="PIO_10"/>
<pin name="PIO_11"/>
<pin name="PIO_12"/>
<pin name="PIO_13"/>
<pin name="PIO_14"/>
<pin name="PIO_15"/>
<pin name="VDD_PADS"/>
<pin name="GND4"/>
<pin name="MFB"/>
<pin name="VBAT"/>
<pin name="VBAT_SENSE"/>
<pin name="VCHG"/>
<pin name="CHG_EXT"/>
<pin name="+1V8"/>
<pin name="3V3_OUT"/>
<pin name="GND5"/>
<pin name="MIC_RN"/>
<pin name="MIC_RP"/>
<pin name="MIC_BIAS_B"/>
<pin name="MIC_BIAS_A"/>
<pin name="MIC_LN"/>
<pin name="MIC_LP"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="SPKR_LN"/>
<pin name="SPKR_LP"/>
<pin name="SPKR_RN"/>
<pin name="SPKR_RP"/>
<pin name="AIO_0"/>
<pin name="GND6"/>
<pin name="RF_IN"/>
<pin name="GND7"/>
<pin name="CAP_SENSE_1"/>
<pin name="CAP_SENSE_3"/>
<pin name="CAP_SENSE_4"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TS64215" prefix="U">
<description>Bluetooth Audio Module</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TS64215"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TS64215">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1V8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="AIO0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CSB" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="LED0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="LED1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="LED2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="LINE/MIC_AN" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="LINE/MIC_AP" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="LINE_BN" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="LINE_BP" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="MFB" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_BIAS" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO14" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO15" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO16" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO17" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO18" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO21" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO6" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO8" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO9" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_PCM" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK_AN" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK_AP" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK_BN" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK_BP" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DP" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VCHG" pad="25"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TS8670" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TS8670"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TS8670">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+1V8" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3_OUT" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="AIO_0" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="AIO_1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="BT_RESET" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP_SENSE_0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP_SENSE_1" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP_SENSE_2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP_SENSE_3" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP_SENSE_4" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP_SENSE_5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CHG_EXT" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="GND5" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="GND6" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="GND7" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="MFB" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_BIAS_A" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_BIAS_B" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_LN" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_LP" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_RN" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_RP" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_CLK/PIO_20" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_IN/PIO_17" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_OUT/PIO_18" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_SYNC/PIO_19" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO_0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO_1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO_10" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO_11" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO_12" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO_13" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO_14" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO_15" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO_2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO_3" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO_4" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO_5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO_6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO_7" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_IN" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_CLK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_CSB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_MISO" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_MOSI" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKR_LN" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKR_LP" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKR_RN" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKR_RP" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_CTS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RTS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RX" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_TX" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DN" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DP" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT_SENSE" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="VCHG" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_PADS" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_USB" pad="29"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
